R11402

Repère 
3	Type 1 & 2   230V. Si l’interrupteur est de la marque Tyco et qu’il doit être remplacé, il faut utiliser le kit interrupteur de marque Marquart comme indiqué dans la liste des pièces.  En raison des différences de taille des deux interrupteurs  les fils et pour certaines unités le câble principal doit être remplacé. Une série de kits de service ont été créés et contiennent le nouvel interrupteur et les fils nécessaires. Des kits spécifiques par pays ont créés pour répondre aux spéficités des pays.  Le support repère 27 n’est plus utilisé pour les interrupteurs de marque Marquart

34/19	Couvercle 34 & Sélecteur 19 ont été modifiées pour éviter l’intrusion des poussières et débris. Les nouvelles pièces ne sont pas interchangeables avec les anciennes, un kit de service a été créé qui contient le nouveau couvercle et sélecteur, les deux doivent ^être remplacés comme paire.

27	Cette pièce est uniquement utilisée pour les unités 230V montée avec un interrupteur Tyco..
50	L’axe intermédiaire est disponible uniquement en sous-ensemble.	
51	Ce circlips et la rainure correspondante dans l’arbre sont maintenant supprimés dans les productions actuelles. Le circlips est toujours disponible pour les unités  ayant la rainure correspondante sur l’axe.
75		Vérifier  que le chanfrein a l’arriere du piston est face au S/E axe intermediaire (50)		
90	Attention de ne pas endommager le cylindre lors du démontage du circlips.
112	L’embrayage est disponible uniquement en sous-ensemble.
114		L’arbre pore outil est disponible uniquement en sous-ensemble.
160	La poignée latérale est disponible uniquement en sous-ensemble.
836	L’outillage de service est nécessaire pour enlever les fils (repères 6,10,11) du connecteur (repère 9)..
846	Le kit de service comprend les joints toriques, joints, charbons, vis et graisse ( repère 5, 45  55, 60, 62x2, 72, 76, 79x3, 92, 93x2, 97, 136, 800, 801) .
Lubrification.

800		Graisse Paragon .
S/E carter : 60 grammes.  30grammes  autour du creux du  piston et 20 grammes autour de l’arbre intermédiaire.
5 grammes étalés sur les repères  91, 92, 93, 94, 95, 96.
1 gramme autour de la bille 134 et sur le bout du porte outil  114.

801		Graisse GLK.
3 grammes à l’intérieur du cylindre 114
1 gramme autour de la masselotte 77 et du joint 76.
3 gramme à l’intérieur du piston 75.
Couples de serrage.

9	2.0 Nm
22		2.2 Nm
23	1.0 Nm Inducteur x 2.
23		0.6 Nm Déflecteur x 2.
35	2.0 Nm Couvercle de poignée x 2
35		1.5 Nm Serre cable x 2
37		2.0 Nm
39	2.0 Nm
40	1.0 Nm
57	1.5 Nm
62	3.2 Nm
79	3.2 Nm
116	2.0 Nm
121		2.0 Nm