R11402
Item No.
3	Type 1 & 2   230V. Si se monta el interruptor Tyco y se requiere cambiarlo usar los Kits de Marquart para actualizarlos como se detalla en el listado de piezas. Debido a diferencias en el diseño de los dos 2 interruptores en el cableado y en algunas unidades del cable principal debe ser cambiado. Una gama de Kits de Servicio han sido creados la cual contiene el nuevo interruptor y requieren actualizar el diagrama de cableado. Los Kits específicos para cada mercado son necesarios debido a varios cables principales que son usados y si es necesario suprimirlos.
La posición 27 Soporte ya no es necesaria cuando se vuelva a poner el interruptor Marquart.

34/19	La cubierta 34 y el selector 19 han sido modificados para ayudar a prevenir la entrada del polvo y el ingreso de suciedad. Las partes nuevas no son intercambiables con las viejas, un Kit de Servicio ha sido introducido y contiene ambas la cubierta nueva y el selector las dos han de ser cambiadas como una pareja.

27	Esta pieza solo se usa en unidades de 230V con el interruptor Tyco colocado.
50	El entreje solo esta disponible como un conjunto SA.

51	O Orringue e a respectiva saliência no veio foram retiradas da produção, não sendo mais necessários. O Orringue está disponível para os veios antigos que tenham a saliência.

75		Asegurese que el rebaje al final del Piston esta encarando el cojinete de bolas  (50)					
90	Evitar dañar la pared del cilindro (114) al quitar / poner la junta.
112	El embrague solo esta disponible como un conjunto SA.
114		El eje solo esta disponible como un conjunto SA.
160	El mango solo esta disponible como un conjunto SA.

846	El kit de Servicio incluye  todas las juntas, retenes, escobillas, tornillos y grasa ( posiciones 5,45, 55, 60, 62x2, 72, 76, 79x3, 92, 93x2, 97, 136, 800, 801) .  La posición 45 junta no es requerida cuando se repara el D25104.
Lubricación.

800		Grasa Paragon.
Carter SA total 60 grms.  30grms dentro de lacubierta (70) alrededor del piston y cojinete.  Esparcir 20grms sobre la corona / embrague (112) y entreje (50).
5grms sobre (posiciones 91, 92, 93, 94, 95, 96).
1grm alrededor de la bola de acero (134) y final del cilindro del portaherramientas (114).

801		GLK Grasa.
3grms dentro del Cilindro (114).
1grm alrededor martinete (77) y la junta (76).
3grms dentro del Piston (75).
Touques.

9		2.0 Nm
22		2.2 Nm
23	1.0 Nm Bobina x 2.
23		0.6 Nm Ventilador  x 2.
35	2.0 Nm Cubierta del mango x 2
35		1.5 Nm Abrazadera del cable x 2
37		2.0 Nm
40		1.0 Nm
57	1.5 Nm
62	3.2 Nm
79	3.2 Nm
116	2.0 Nm
121		2.0 Nm