R11402
Part nr.	
3	Type 1 & 2   230V.  ndien de Tyco schakelaar gemonteerd is en aan vervanging toe is, moet men de Marquart . Schakelaarkit gebruiken als verbetering zoals aangeduid in de onderdelenlijst. Omwille van het verschil in ontwerp van deze twee schakelaars moet men de bedrading en op sommige modellen de stroomkabel vervangen. Een gamma Service Kits werd gemaakt met de nodige schakelaar en bedrading voor de verbetering. De marktgebonden kits zijn nodig omwille van de verschillende stroomkabels die gebruikt worden en indien afschaffing nodig is.

19/ 34 	De handgreep bedekking 34 & keuzeschakelaar 19 zijn aangepast om de toegang van stof  en puin te vermijden. De nieuwe onderdelen zijn niet verwisselbaar met de oude, een service kit werd geïntroduceerd dat de handgreep bedekking en keuzeschakelaar bevat. Beide dienen tesamen vervangen worden.

27	Dit onderdeel is enkel gebruikt op toestellen die voorzien zijn moet een Tyco schakelaar. (alleen voor 230V)

50	De tussenas is enkel beschikbaar als een SA.

51	Deze O-Ring en de overeenkomstige gleuf in de as is verwijderd uit de recent geproduceerde tools. De O-ring zal beschikbaar blijven voor de tools die eerder geproduceerd werden en nog steeds de groef op de as hebben.

75	Wees er zeker van dat de afschuining aan de achterkant van de holle piston gericht is naar 		de exentrische lager.

90	Voorkom beschadiging van de cilinderwand wanneer men de cilinder weghaalt of terug monteert.

112	De boorkop is alleen beschikbaar als een SA

114	De as is alleen leverbaar als een SA

160	De snijdhandgreep is enkel leverbaar als een SA

846   	De service kit omvat alle dichtingsringen, O ringen, koolborstels, schroeven en vet.  (onderdelen nr. 	5,45, 55, 60, 62x2, 72, 76, 79x3, 92, 93x2, 97, 136, 800, 801).

Smeren

800	Paragon vet.
Tandwielkast SA totaal 60 gr. 30 gr. In de behuizing (nr. 70) rond de holle piston en tussenas (nr.     50).  20 gr. gespreid over het aandrijfwiel / as (nr. 112) en tussenas (nr. 50).  
5 gr. gespreid over (onderdelen 91, 92, 93, 94, 95, 96).  
1 gr. rond de stalen kogel (nr. 134) en uiteinde boorhouder (nr. 114).

801	GLK vet
	3 gr. in de cilinder (nr. 114).
	1 gr. op de piston (nr. 77) en O ring (nr. 76).
	3 gr. in de holle piston (75).
	
Aantrekken
09	2.0 Nm
22	2.2 Nm
23	1.0 Nm Veld x 2.		
23	0.6 Nm Ventilator beschermer x 2.		
35	2.0 Nm Handvat deksel x 2			
35	1.5 Nm Kabelkem x 2	
37	2.0 Nm
40	1.0 Nm
57	1.5 Nm
62	3.2 Nm	
79	3.2 Nm
116	2.0 Nm
121	2.0 Nm