R11364

MARTELLI DEWALT

Assicurarsi che l’area di lavoro sia perfettamente in ordine e pulita (da polvere, ecc). 

181 + 163. Il processo di produzione usato per produrre gli ingranaggi conici e frizione SA è cambiato dal lavorato a forgiato a freddo. I profili dei denti del pignone e dell'ingranaggio della frizione sono differenti e conseguentemente non sono intercambiabili fra il vecchio e nuovo. Far riferimento al bollettino di servizio SB167 per i dettagli completi. I ricambi non devono essere mischiati (ingranaggio vecchio, frizione nuova o viceversa), al contrario questo causerà un aumento nel rumore e delle vibrazioni.  E’ stato introdotto un kit di servizio che include entrambi i codici nuova frizione SA + ingranaggi conici per aggiornarli.

Una recente modifica ha miglirato la Cover + Filtro (205+207) sostituendola con una nuova cover 2 pezzi (205+208) e un nuovo filtro (207). L’assemblato completo è completamente intercambiabile, e sostituisce la vecchia cover. Controllare il prodotto prima di ordinare le parti per verificare il tipo e la cover fissata. La vecchia cover sarà disponibile fino ad esaurimento.

Usare solo grasso originale per riparare le unità (328771-02).
La scatola ingranaggi è lubrificata con 100gr. di grasso.

Inserire l’utensile di servizio (283) con la molla rivolta verso la corsia.

Sempre, sostituire gli o-rings del pistone, della massa battente e del cilindro (175, 177, 174).
Sostituire sempre gli o-rings (durante le manutenzioni). Ripulire dal vecchio grasso e inserire del grasso nuovo.

Il kit di manutenzione, Item 847, include tutti gli o-rings, tutte le guarnizioni (items 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1 
170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1, 294 x 1).
Include 1 x 100gr. di grasso (800) e un set di spazzole (104).
Per identificare i vari differenti o-rings, è stato incluso un foglio per la verifica.

Utensili di servizio disponibili: 
559632-99 estrattore per cuscinetti (151)  				Vedi riferimento N° E13431.
559633-99 mandrino per cuscinetti (151, 152)  	 		Vedi riferimento N° E13433.
559631-99 rimozione / fissaggio cilindro (176).   		    	Vedi riferimento N° E13432.
559511-99 utensile di servizio verticale.			 	Vedi riferimento N° E11473.
559597-99 supporto & 559598-99 bloccaggio – per statore durante il riassemblaggio nel corpo motore.

Stare attenti a non danneggiare il cilindro (176) quando lo rimuovete/sostituite.

Settaggio

114	  1.8 a   2.0 Nm
124	  2.2 a   2.5 Nm
136	  3.5 a   4.0 Nm
137	10.0 a 11.0 Nm
167	10.0 a 11.0 Nm
320	  5.0 a   6.0 Nm	

Run Test Data

Test della durata di 10 minuti alla massima velocità 
Controllo,
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230V = 6.0 Amps,   115V =   9.6 Amps,  120V =  9.2 amps
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230V = 6.6 Amps,   115V = 10.5 Amps,	  120V = 10.1 Amps
D25830K, MHE65,   230V = 6.6 Amps,	115V = 10.5 Amps,	120V = 10.1 Amps