R11364

MARTELOS MEDIOS

Assegure-se de que a area de trabalho esta limpa antes de iniciar a reparacao. Na montagem nao pode ocorrer contaminacao por detritos ou por liquido de lavagem, seque bem as pecas antes de lubrificar. 

205, 207, 208
Uma nova actualização foi feita nos items 205+207 (Tampa + Filtro), é agora substituída por 2 novas peças 205+208 e um novo filtro (item 207). O novos items são intermutáveis desde que todas as peças antigas sejam eliminadas e sejam colocados os novos 3 items. Confirma o produto antes de encomendar as peças para verificar o tipo de cobertura. As peças antigas vão estar disponíveis até termicar o respectivo stock.

Somenta a Massa recomendada deve ser usada na reparacao ou manutencao(328771-02).
A caixa de engrenagens e lubrificada com 100 gramas de Massa.

Monte o retentor (283) com a ranhura da mola virada para fora.

Substitua Sempre os O ringues no Pistao, Pistao Batente e Cilindro (175, 177, 174) .
Quando efectuar a manutencao/reparacao substitua Sempre os O ringues  danificados, tendo o cuidado de retirar toda a Massa velha antes de lubrificar com Massa nova.

O item 847 Kit de Manutencao, inclue todos os O Ringues, Vedantes e alguns parafusos, items numeros : 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1, 170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1, 294 x 1.
Este Kit contem tambem 1 Tubo de Massa com 100 gramas (800) e 1 Jogo de Escovas (104).
Este Kit contem ainda um folheto que identifica as dimensoes dos diferentes O Ringues.

Item 846 Kit de manutenção. Inclui itens 800, 274, 270, 177, 175 x 2, 170, 283, 136 x 3.
Este kit só deve ser usado numa pequena manutenção de lubrificação. Não deverá ser usada numa revisão total ou reparação, para essa objetivo deverá usar o item 847.

Estao disponiveis as seguintes Ferramentas de Servico:  
559632-99 Saca o Rolamento (151)  					Ver diagrama de reparacao No E13431.
559633-99 Saca e Aplica Rolamentos (151, 152)			Ver diagrama de reparacao No E13433.
559631-99 Saca e Aplica Cilindro (176).   				Ver diagrama de reparacao No E13432.
559511-99 Suporta o Martelo na vertical para reparar o nariz. 	Ver diagrama de reparacao No E11473.
559597-99 Suporte e 559598-99 Bloco – para alinhar a Indutora para a montagem no Corpo.

Tome cuidado nao danifique o Cilindro (176) quando o retirar ou colocar.

Pressoes de Aperto.

114	Entre  1.8 e 2.0 Nm
124	Entre  2.2 e 2.5 Nm
136	Entre 3.5 e 4.0 Nm
137	Entre 10.0 e 11.0 Nm
167	Entre 10.0 e 11.0 Nm
320	Entre 5.0 e 6.0 Nm	

Teste de Funcionamento

Faca funcionar a maquina durante 10 min. na velocidade maxima ( no modo de furar quando aplicavel ) 
Verifique  a Corrente em vazio. 
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230V = 6.0 Amps,   115V =   9.6 Amps,  120V =  9.2 amps
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230V = 6.6 Amps,   115V = 10.5 Amps,	  120V = 10.1 Amps
D25830K, MHE65,   230V = 6.6 Amps,	115V = 10.5 Amps,	120V = 10.1 Amps