R11465
f NOTES:
	
   2- Le date code est situé sur le coté sous la plaque signalétique.
4- Couple de serrage des vis du carter 2.3-2.5Nm
11- Couple de serrage 0.15-0.17Nm
14- Couple de serrage 0.5-0.7Nm Filetage pas à gauche. A remplacer si diamètre extérieur inférieur à 40mm.  A remplacer si des lames sont cassés ou si les bouts sont pointus au lieu de rectangulaire 
17-Couple de serrage 1.3-1.5Nm
70- Couple de serrage 9.5-10.0Nm
72,76- A monter en butée
75- Bague étanchéité contre le roulement. 
   77,82- Lubrifier légèrement avant montage.
   84- Couple de serrage 1.0-1.3Nm
   85-Couple de serrage 2.0-3.0Nm

LUBRIFRCATION:
Mettre 6 à 8 grammes de graisse dans le carter.  Recouvrir de graisse les pignons.