R11454
D28700     TIPO 1

Coppia di serraggio

8,71,82		Coppia di serraggio di 30 – 35 in-lbs. (3.4 – 4.0 Nm).
54		Coppia di 24 – 29 in-lbs (2.7 – 3.3 Nm).
65,66,69	Coppia di serraggio di 14 – 17 in-lbs. (1.6 – 1.9 Nm).

Lubrificazione.

Applicare 30 grammi di grasso alla scatola ingranaggi.