R11379
DW052K Type 1

1	Il Date-Code è localizzato sul corpo (area inserimento batteria).
2	Il pignone deve esere lubrificato con del grasso durante l’assemblamento.
10	I trascinatori devono essere lubrificati con del grasso durante l’assemblaggio.

COPPIA SERRAGGIO

6	Serrare tra 0.57 – 0.79 Nm
16	Serrare tra 1.47 – 1.92 Nm

ATTENZIONE:
L’elettricità statica può danneggiare i componenti. Riparare solo in una postazione anti statica.