R11524

DW304PK - SÄBELSÄGE TYP 3-4

9-	Dichtung in Richtung Kommutator.
10-	Dichtung in Richtung Ritzel. Dichtung bis zum Bund aufpressen.

17-	Drehmoment Schalterschraube 1,1 - 1,7 Nm. Drehmoment Kabelklemmschrauben 1,5 - 2,0 Nm.

18-	Drehmoment 2,8-3,4 Nm.

24-	Die Schrauben müssen ersetzt werden, wenn sie entfernt wurden. Zuerst die Schraube in dem kleinen Loch einschrauben. Drehmoment 3,4-3,95 Nm.

31-	Um die Dichtung ohne Ausbau der Welle zu wechseln, schneiden Sie sie von der unteren Seite auf, um sie so über die Welle ziehen zu können.

33-	Positionieren Sie das Lager mit Markierungskerbe nach unten.

38-	Drehmoment 3,4-3,95 Nm.

43-	Herstellungsdatum befindet sich auf der Unterseite des Feldgehäuses.

SCHMIERUNG:

Verteilen Sie 22-24 Gramm Fett im Getriebe vor dem Zusammenbau.