R11435

DW331, DW333, DC330. – Decoupeerzaag Type 1

DW331, DW333. onderdeel 43 afstandhouder wordt enkel op het oude type tandwielkastdeksel 589010-00 (onderdeel 25) gemonteerd. Wanneer men het nieuwe tandwielkastdeksel 590362-00 monteert moet men de afstandhouder (43) niet monteren.

Koppel instelling DW331, DW333.
Onderdeel

15, 8		1.4-1.8Nm
95, 31		1.8-2.2Nm
50		2.4-2.6Nm
27, 20, 30, 39	2.8-3.5Nm
57		3.0-3.5Nm
90, 92		4.1-4.5Nm

Koppel instelling DC330:
Onderdeel

15		1.4-1.8Nm
95, 31		1.8-2.2Nm
50		2.4-2.6Nm
27, 20, 30, 39	2.8-3.5Nm
90, 92		4.1-4.5Nm
6		2.8-3.2Nm
7		3.5-4.0Nm

Smeer toevoeging
Onderdeel 800		Type Renolit LX-PEP ½ (formeel paragon EP ½)

7.5g		In achterste van tandwielkast, in opening voor tandwiel
7.5g	Zie goed na dat alle bewegende delen boven het gemonteerde tandwiel voorzien zijn van een laagje vet, vooral de timing aandrijving (56), timingspin en bovenste en ondertste pins voor het tegengewicht.
3.5g	In voorste van tandwielkast moet je goed nazien dat de bovenste lager, aandrijfsleuf en geleidingssleuf van as (37) voorzien zijn van een laagje smeer.  Een lichte laag op het contact oppervlakte van de hefboom (24) om de hefboomverrichting van de bladklem te helpen.

Een lichte bedekking op het uiteinde van de zaagbladgeleider (70), einde van de pen (74) en aandrijver (56) -  zie Service Rapport SB149