R11471
DW341, DW343 Serra de Recortes

1	É muito importante manter a distância correcta entre o veio do induzido e o fim do induzido. Utilize a ferramenta especial (836) para assegurar a posição correcta. Primeiro pressione o rolamento (82) para o interior da caixa metálica e posteriormente o induzido, não coloque o rolamento no veio do induzido. 

DW341K & tipo DW343K 1 Serra de recortes.

A base 495511-00 para o tipo 1 não está mais disponível e deve ser alterada. A base foi redesenhada para melhorar a qualidade junto com uma mudança de design para os adaptadores. 

Há dois kits de das peças disponíveis no mercado. Verifique a sua versão antes de encomendas.

Se alguma das seguintes peças, base, tampa da base, tela ou adaptadores são necessários para um tipo 1, em seguida, utilize o item kit 200.  Se uma unidade já foi modernizado em seguida, usar as partes individuais do tipo 2.

LUBRICAÇÃO.

MASSA. RENOLIT PARAGON EP ½

Item 800.	18.5 Gramais distribuídas por todos os componentes da caixa de engrenagem

AJUSTE DE TORQUE.

23, 25, 45	2.3 – 2.7Nm
43		1.8 – 2.2Nm
49		2.4 – 2.6Nm