R11393

DW702	T2	TRONCATRICE

21	Serrare tra 17.93 e 23.05 Nm.
63	Parte convessa orientata verso il cavo.
104	Regolare il dado per rimuovere il gioco tra il tavolo e la base. Il tavolo deve ruotare liberamente.
206	Il Date code è allocato sulla parte inferiore.

LUBRIFICAZIONE:
Distribuire 30gr. di grasso (Item 800) all’interno della scatola ingranaggi. Coprire con il grasso tutti i denti dell’ingranaggio.
42	Le scanalature devono essere riempite con il grasso (Item 801).
91	Applicare il grasso al centro (Item 801) , nel mozzo e all’interno sulla filettatura.

ATTENZIONE:
Quando riparate un utensile, è estremamente importante che VENGANO UTILIZZATI SOLO RICAMBI IDENTICI E ORIGINALI e che VENGA RIASSEMBLATO COME ALL’ORIGINE.