R11393

DW702	T2	VERSTEKZAAG

21	Tork van 17.93 tot 23.05 Nm.
63	Convex zijde naar de cable.
104	Span de moer aan om de spassie tussen tafel en basis te verminderen.  De tafel moet vrij draaien.
206	Date code bevindt zich onderaan.

SMEERING:
Gebruik 30grams (1oz.) vet (Item 800) in de tandwielkast.  Vet alle tanden in.
42	Groeven vullen met vet (Item 801).
91	Breng vet (Item 801) aan de center post, naaf en interne draad.

OPGELET:
Wanneer we dubbele geïsoleerde toestellen herstellen, is het heel belangerijk dat we IDENTIEK DE ZELFDE ONDERDELEN GEBRUIKEN en dat DE MONTAGE DEZELFDE IS ALS OORSPRONKELIJK.