R11502
DW713 Scie à Table

NOTES:
Repère 
1-			Couple de serrage à 31-38 in-lbs (3.5- 4.3Nm)

6- 			Couple de serrage à 50-55 in-lbs (5.7- 6.2Nm)

14- 			Couple de serrage à 95-105 in-lbs (10.7- 11.8Nm).  
Serrer en premier la vis coté gauche de la base du guide arrière. Pas d’autre séquence ensuite.
  
18-	Serrer à fond, ensuite desserrer jusqu’à ce que le bras moteur descende sous son propre poids.  
Ne pas desserrer de plus d’un ¼ de tour.
 
  21-			Couple de serrage à 156-204 in-lbs.
	
  85-			Appliquer de la Loctite 271 sur l’axe avant de le visser dans la table. 

104-	Régler l’écrou pour supprimer le jeu entre la table et la base. La table doit tourner librement.

206-	Date code fabrication situé sur le dessous.

LUBRIFICATION:

Mettre 30 grammes (1oz.) de graisse Lidok dans le carter. Recouvrir toutes les dents du pignon.

42-			Rainures doivent être remplies avec de la graisse Lubriplate .

80-			Mettre de la graisse Lubriplate sur le support.

87-			Mettre de la graisse Lubriplate sur les filets internes.

91-	   		Mettre de la graisse Lubriplate au centre de la base.