R11286
DW824		MEULEUSE 125 MM

Repère		Note

101	Le diamètre de l'arbre d'induit est passé de 8 mm à 7 mm depuis la semaine 3099. Cette pièce n'est pas interchangeable avec l'ancienne pièce.   Pour l'entretien du produit, vous devez désormais utiliser le sous-ensemble induit qui contient le nouveau roulement côté collecteur avec double organe d'obturation et la douille d'un diamètre interne de 7 mm pour s'adapter à l'arbre d'induit.
102	L’inducteur a été remplacé par un inducteur recouvert d’un vernis d’isolation. Si vous devez remplacer l’ancien modèle d’inducteur par le nouveau modèle, vous devez utiliser les porte-balais du type 3 (repère 132).

107	Le collet intérieur est modifié depuis la semaine 3099. L'ancien collet est toujours disponible et indiqué sur les nomenclatures (comme type variable). Celui-ci peut uniquement être utilisé avec l'ancienne broche (114). Les dimensions sont passées de 17,95 mm (ancien collet) à 19,20 mm (nouveau collet) afin d'augmenter le support du collet sur la broche. Celui-ci peut uniquement être utilisé avec la nouvelle broche (114).

114	A partir de la semaine 3099, la taille de la broche passe de 17,8 mm à 19,0 mm pour s'adapter au collet 107. L'ancienne broche n'est plus disponible et vous devez utiliser le sous-ensemble broche qui inclut la nouvelle broche et le nouveau collet intérieur pour effectuer l'entretien de cette machine.

120	L'entretoise est supprimée des machines fabriquées après la semaine 3099.

128	La taille de la douille de roulement est modifiée pour s'adapter à l'arbre de 7 mm et à la nouvelle taille du roulement.   L'ancienne douille est disponible pour les versions fabriquées avant la semaine 3099.

132	L’ancien modèle de porte-balais est  toujours disponible si uniquement le porte balai doit être remplacé pour des unités du type 1. Utiliser ceux du type 3 si vous utiliser le nouveau type d’inducteur.

135	Un nouveau roulement côté commutateur avec double organe d'obturation est utilisé depuis la semaine 3099. Celui-ci n'est pas interchangeable avec l'ancien roulement.   L'ancien roulement est toujours disponible si le roulement doit uniquement être remplacé.

147/161	Les anciennes protections sont toujours disponibles individuellement. Ne pas les utiliser avec le nouveau type d’inducteur vernis (102).

800	Appliquer 10 à 15 g de graisse à la boîte d'engrenage en enduisant toutes les dents du pignon et de l'engrenage.