R11331
DW872. Type 1 	MTS24. Type 1		   Tronçonneuse à métaux

Repère		Note	
12		Induit comprend les repères 60 et  80
16		Balai comprend les repères 61 et 62 
17		Carter comprend les repères 18, 19 et 87
21		Couvercle de carter comprend les repères 63 ,64, 65, 66, 120, 121, 122, 123 et 124
23		Protecteur inférieur comprend le repère  60
35		Block pivot comprend les repères 37, 87 et 88
40		Etau assemblé comprend les repères  de 75 à 85, 89, 106 et 107
41		Base comprend les repères 42 et 49
74		Appliquer de la Loctite 242 sur les filets

	COUPLE DE SERRAGE 

1, 8, 144    	de 3.39 à 3.96 Nm
2		de 2.03 à 2.49 Nm
3, 4		de 2.03 à 2.60 Nm
5		de 1.47 à 2.03 Nm
6, 7		de 3.96 à 4.52 Nm

 
Lubrification.

Appliquer 15 grammes de graisse (repère 800 ) dans le carter repère 17. Toutes dents des pignons doivent être enduites de graisse.