R11331
DW872. TP1 		MTS24. TP1 SERRA DE CORTE RAPIDO COM DISCO PASTILHADO

Item No.	Nota:	
12		Induzido, inclui os items (  60, 80 )
16		Porta escovas, inclui os items ( 61, 62 )
17		Caixa de Engrenagens, inclui os items ( 18, 19, 87 )
21		Tampa da Caixa de Engrenagens, inclui os  items ( 63 ,64, 65, 66, 120, 121, 122, 123, 124 )
23		Resguardo Inferior , inclui o item ( 60 )
35		Suporte Pivot, inclui os items ( 37, 87, 88 )
40		O Torno de Aperto inclui os items ( 75 to 85, 89, 106, 107 )
41		Base inclui os items ( 42, 49 )
74		Aplique Loctite 242 nas roscas.

	Torques:

1, 8, 144    	3.39 a 3.96 Nm
2		2.03 a 2.49 Nm
3, 4		2.03 a 2.60 Nm
5		1.47 a 2.03 Nm
6, 7		3.96 a 4.52 Nm

 
Lubrificação:

Aplique 15 gramas de massa ( 800 ) na caixa de engrenagens ( 17 ). O pinhão e carreto devem ser cobertos com massa.