R11261
D28700       TIPO 1

Binários.

8,71,82		Torque para 30 – 35 in-lbs. (3.4 – 4.0 Nm).
54	Torque para 24 – 29 in-lbs (2.7 – 3.3 Nm).
65,66,69	Torque para 14 – 17 in-lbs. (1.6 – 1.9 Nm).

Lubrificação

Aplique 30 gramas de massa na caixa de engrenagens.