R11400
DW803 TYPE 3

Item N°		Note

117		Sostituire la corona e il pignone (mai l’uno o l’altro singolarmente).
135		Pressare a 2.4 mm (0.095") dal gradino.
166  		Pressare totalmente.

Coppia di serraggio
112		Serrare a 1.47 Nm
118,164	Serrare a  2.37 Nm
123		Serrare a  2.49 Nm
145		Serrare a  1.02 Nm

Lubrificazione

Applicare 10-15 gr. di grasso nella scatola ingranaggio (Item 800). Tutti i denti dell’ingranaggio devono essere ricoperti di grasso.