R11400
DW803 TIPO 3
Mini Rebarbadora

Item No.	Nota

117		Substitua o Pinhao e Coroa juntos.
135		Pressione ate 2.4 mm (0.095") do final.
166  		Pressione ate que assentado completamente

Pressoes de aperto.
112		Torque a 1.47 Nm
118,164	Torque a 2.37 Nm
123		Torque a 2.49 Nm
145		Torque a 1.02 Nm

Lubricacao

Aplique 10 a 15 gramas de massa (Item 800) na Caixa de Engrenagens. Os dentes do carreto devem ficar cobertos com massa..