R11320
DW817		115MM Winkelschleifer TYP 3

Pos.Nr.		Hinweis

101	Um den Anker zu reparieren müssen Sie den Teilesatz-Anker verwenden. Dieser beinhaltet ein neues doppelt abgedichtetes Kollektorlager sowie eine Hülse mit einem inneren Durchmesser von 7mm, passend zur Ankerwelle.

800	Bringen Sie 10 - 15 g Fett auf alle Zähne des Ritzels und des großen Getrieberades auf und in den Getriebekasten ein .