R11282
DW821		125MM Kleiner Winkelschleifer

Artikel Nr.	Hinweis: 

101	Der Durchmesser der Ankerwelle wurde ab Woche 3099 von 8 mm auf 7 mm geändert. Der neue Anker ist nicht austauschbar mit dem alten.   Beim Warten des Produkts müssen Sie jetzt den Untereinheit-Anker verwenden, der das/die neue doppelt abgedichtete Kollektorlager und -Hülse mit einem internen Durchmesser von 7 mm enthält, was der Ankerwelle entspricht.

102	Das Feld ist geändert von einem Feld mit Steckverbindung zu einem Feld mit angegossenenem Verbindungskabel sowie mit einer Schutzschicht versehen. Bei Austausch des alten Feldes mit Steckverbindern müssen Sie die neuen Kohlebürstenhalter (132) vom Typ 3 verwenden. 

107	Der innere Flansch wurde ab Woche 3099 geändert. Der alte Flansch ist noch erhältlich, wird auf der Teileliste als Typvariable dargestellt und kann nur mit der alten Spindel (Teil 114) verwendet werden. Die Maße haben sich von 17,95 mm auf 19,20 mm beim neuen Flansch geändert, damit sich die Fläche vergrößert, die der Flansch auf der Spindel einnimmt. Dies ist nur bei der neuen Spindel (Teil 114) möglich.

114	Die Größe der Spindel hat sich ab Woche 3099 von 17,8 mm auf 19,0 mm geändert, was dem Flansch 107 entspricht. Die alte Spindel ist nicht mehr erhältlich. Beim Warten dieser Maschine müssen Sie jetzt die Spindel-Untereinheit verwenden, welche die neue Spindel und den neuen inneren Flansch enthält.

120	Die Distanzscheibe wurde aus den Maschinen, die nach der Woche 3099 hergestellt wurden, entfernt.

128	Die Größe der Lagerhülse hat sich geändert und entspricht der 7-mm-Welle und der neuen Lagergröße.   Die alte Hülle ist für Versionen, die vor der Woche 3099 gefertigt wurden, erhältlich.

132	Der Kohlebürstenhalter des Typ 1 bleibt weiter in Bestand für den Fall, daß nur dieser Halter gewechselt werden muß Nehmen Sie den Kohlebürstenhalter vom Typ 3 bei Umrüstung des Gerätes mit neuem Feld.

135	Ein neues, doppelt abgedichtetes Kollektorendlager wird ab Woche 3099 verwendet und ist nicht austauschbar mit dem alten Lager.   Das alte Lager ist lieferbar, wenn es nur ausgewechselt werden muß.

147/161	Die alten Steckkabel sind bei Bedarf weiterhin als Einzelteile verfügbar.
Die Kabel werden NICHT BENÖTIGT, wenn das Gerät mit dem neuen Feld (102) 
umgerüstet wird.

800	10 - 15 g Fett im Getriebekasten verteilen und dabei alle Getriebe- und Ritzelzähne überziehen.