R11290
DW826		125MM Kleiner Winkelschleifer

Artikel Nr.	Hinweis:

01	Der Anker wird als Untereinheit gewartet und enthält Kollektorendlager und Hülse, Teile 135, 128.

800	10 - 15 g Fett im Getriebekasten auftragen und dabei Getriebe- und Ritzelzähne überziehen.