R11439

D21720 – D21721   -    DREHBOHRER 

Teil (32), Spindel - Um die Spindel aus dem Getriebe herauszunehmen, muß zuerst die Getriebeeinheit vom Motorgehäuse getrennt werden, und dann ist die Ratsche, Teil 52, mit Werkzeug 559596-99 (836) abzuziehen.

Wenn Sie Armatur zur Zahnrad-Kasten-Abdeckung ausstatten, Service-Werkzeugeinzelteil 837 benutzen, um das innere Lagerrennen von Einzelteil 102 zu stützen. Reparatur-Diagramm E15325 für korrekte Position des Service-Werkzeugs siehe.