R11517
XRPV + ZODIAC Akku-Bohrschrauber.

10, 20, 23.	Reinigen Sie das Getriebeaggregat nicht durch Waschen; entfernen Sie so viel altes Fett wie möglich mit einem Tuch. Wenn der Zahnradsatz stark verschmutzt ist, tauschen Sie ihn aus. Planetengetriebe-Mittellager und Lagerbolzen werden vor der Montage gefettet. Durch eine entfettende Flüssigkeit wird dieses Fett entfernt und vorzeitiger Verschleiß eingeleitet. 

69.70		Verwenden Sie bei der Arbeit eine statische Schutzausrüstung.

Schmierung.	Siehe SB175 für weitere Details.

Artikel 
4.		0,30 g Artikel 800 auf Ritzel.
10.		0,30 g Artikel 800 auf Sonnenrad.
20.		0,30 g Artikel 800 auf Sonnenrad.
21.		0,40 g Artikel 800 auf Verzahnung.
29.		0,60 g Artikel 800 auf Verzahnung.
40.		0,30 g Artikel 800 auf Schrägfläche.
41.		2,50 g Artikel 801 auf feststehende Sperrklinke. Nur Schlagbohrer.
45.		0,30 g Artikel 800 in kleine Halteringnut.
45.		0,90 g Artikel 800 (gesamt) auf 6 Kupplungsstiftlöcher.
45.		0,40 g Artikel 800 (gesamt) auf 3 indexierte Bolzenlöcher.
45.		1,70 g Artikel 800 auf Kupplungsfederbereich.
63.		0.70 g Artikel 800.