R11555
DCN650-DCN680-DCN681-DCN682 –BTCN110-BTCN120

ЗАБЕЛЕЖКА:
		
3, 8, 111, 202, 206	Бутоните, копчетата, лостовете и тригерите трябва да могат да се движат и да се връщат свободно, без да заяждат.	
11	Въртящ момент 1.02 ± 0.34 Nm (9 ± 3 in. lbs.) – weight in kilos must be put (кг.) 	
12	Въртящ момент 1.13 ± 0.11 Nm (10 ± 1 in. lbs.)	
16, 208	Въртящ момент 1.24 ± 0.11 Nm (11 ± 1 in. lbs.)	
112, 117	Въртящ момент 3.1 ± 0.28 Nm (27.5 ± 2.5 in. lbs.), apply thread lock compound.	
118	Въртящ момент 5.2 ± 0.2 Nm (46 ± 2 in. lbs.)	
119	Въртящ момент 4.5 ± 0.2 Nm (40 ± 2 in. lbs.)	
120	Въртящ момент 0.525 ± 0.075 Nm (4.65 ± 0.66 in. lbs.)	
218	Въртящ момент3.75 ± 0.25 Nm (33 ± 2 in. lbs.)	
279	Въртящ момент1.7 ± 0.11 Nm (15 ± 1 in. lbs.), apply thread lock compound.	

СМАЗВАНЕ:
Не използвайте смазки.

ВНИМАНИЕ:
Статичното електричество може да повреди електрическите компоненти. Ремонтирайте само в среда без статично електричество. 

ВАЖНО!
За да се гарантира безопасността и надеждността на продукта, всички ремонти, поддръжка и настройки трябва да се извършват от фирмени или оторизирани сервизи, които използват идентични резервни части. Инструкциите за безопасна работа са включени в ръководството за експлоатация, предоставено заедно с продукта.