R11333
DW932K

Pos.Nr.		Hinweis	

1	Lagerhalter vor dem Zusammenbau zum Getriebegehäuse ausrichten. Die Mitnehmer an der Ankerwelle leicht einfetten.
9		Bestreichen Sie das Lager äußerlich mit Öl bevor Sie es in den Gummischuh einsetzen.
38	Herstellungscode befindet sich auf dem Boden des Feldgehäuses.
55		Einstellung zur 90 Grad Position. Markieren Sie den Pfeilkopf rot.
61	Montieren Sie diesen Schutz auf dem Boden des Getriebegehäusedeckels, wie in der Zeichnung dargestellt.
66	Befestigen Sie die Lagerplatte mit dem Anschlag wie in der Zeichnung dargestellt, richten Sie die Skala ( 52 ) so aus, daß der kleine Pfeilkopf mit dem Zeiger fluchtet  +/- 0,3 mm.

80		Konvexe Seite in Richtung Schraubenkopf.

Drehmoment.

16		2.8-3.3 Nm
17		2.0-2.6 Nm
18		1.0-1.2 Nm
37		1.3-1.8 Nm
41,46		3.6-4.2 Nm
42		9.0-10.0 Nm
64		4.7-5.4 Nm
81		1.7-2.1 Nm

SCHMIERMITTEL

72		Tragen Sie 10-20 mg des Fettes Pos. ( 800 ) umlaufend auf jeden O-Ring auf.
30,31	24 g Fett ( 800 ) auf die Getriebezähne auftragen. Drehen Sie die Spindel mindestens 2 Umdrehungen um eine bessere Fettverteilung zu erreichen.