R11419
DC380 DRAADLOZE ZAAGMACHINE MET HERHALENDE BEWEGING    18 Volt  TYPE 1

Onderdeelnr.	Opmerking:

5	Huls moet geheel gemonteerd in het veldhuis worden aangebracht. Druk het commutator-eindlager tot 0,13 mm onder het einde van de armatuuras. Afdichting moet naar commutator zijn gericht. 
11	Druk de asborst op ventilatoreinde van armatuuras tot deze op gelijke hoogte ligt met kogellager, gemonteerd in behuizing van tandwielkast.
18,25	Slechts één keer te gebruiken. Bij reparaties dienen deze schroeven en moeren altijd te worden vernieuwd.
34	8 gelijkmatig verdeelde druppels olie met gewicht 30 aanbengen vóór installatie.
47		Platte zijde moet naar lager zijn gericht.

Aanhaalkoppels.

13,17,31	Aanhalen tot 1,7 -2,26 Nm.
18	Aanhalen tot 13.56 Nm.
25		Aanhalen tot 2,26 -2,83 Nm.
27		Aanhalen tot 1,13 -1,7 Nm.
30		Aanhalen tot 0,9 – 1,36 Nm
35		Aanhalen tot 2,03 -2,6 Nm.

Smeren

30 gram Polyrex vet (onderdeel 800) aanbrengen op tandwielkast (onderdeel 15). 
Het tandwiel en drijftandwiel dienen goed te zijn ingesmeerd met een laag vet.