R11475
DC900KL Type 1

36			Installer le ressort complètement monté dans le carter.
43			Couple de serrage de 1.1 – 1.4 Nm (10-12 in.-lbs.).
44			Couple de serrage de 40 -45 Nm (354-398 in.-lbs.).

LUBRIFICATION:

31,33	Appliquer un régulier et léger film de graisse sur les cannelures du cône avant de monter le rochet.
33,35	Appliquer  .002 KG de graisse sur les dents du rochet fixe avant d’installer l’axe dans le cône.

ATTENTION:
L’électricité statique peut endommager des composants électroniques. Réparation uniquement à l’aide d’une protection antistatique.