R11475
DC900KL Type 1

36			Installare la molla nella sede della scatola ingranaggi completamente.
43			Coppia di serraggio da 1.1 – 1.4 Nm.
44			Coppia di serraggio da 40 - 45 Nm.

LUBRIFICAZIONE:

31,33	Applicare un leggero strato di grasso a tutte le scanalature del particolare 31prima d’installare il particolare 33 
33,35	Applicare 0.002 KG sui denti del particolare 33 prima d’installare l’albero nel particolare 31.

ATTENZIONE:
L’elettricità statica può danneggiare i componenti elettronici. Ripararlo solo in postazioni antistatiche.