R11475
DC900KL Type 1

36	Plaats de veer zo dat ze volledig in de transmissiekast past.
43	Span de torsie aan tot 1.1 – 1.4 Nm (10-12 in.-lbs.).
44	Span de torsie aan tot 40 -45 Nm (354-398 in.-lbs.).

SMERING:

31,33	Breng gelijkmatig een dunne lag vet aan op alle banen van het lager huis alvorens de vaste ratelring te installeren.
33,35	Breng gelijkmatig .002 KG vet aan op de tanden van de ratelring alvorens de as in het lager huis te plaatsen.

AANDACHT:
Statische elektriciteit kan elektrische componenten beschadigen. Werk uitsluitend aan een werplaats die vrij is van statische elektriciteit.