R11480
XRP4 & 36Volt DC900.

Item 3, schakelaar kit. Gebruik de electronische statische ontladings uitrusting wanneer u de schakelaar vervangt.

Dit heeft enkel betrekking op de DC935, DC940, DC945 12v & 14.4v toestellen. Enkel deze toestellen vereisen een upgrade van de schakelaar.

Alle toestellen die voor eender welke reden in de service afdeling terecht komen moeten worden nagekeken, om te zien of de schakelaar dient te worden vervangen. Eerder herwerkte toestellen zijn herkenbaar aan de groene bol die zich naast de datum code bevindt, en ook op de verpakking, ter hoogte van het barcode etiket. Indien de schakelaar dient te worden vervangen, gebruik dan de correcte service kit, zoals aangegeven in de stuklijst. Toestellen met een datum code 492007 en ouder, of reeds herwerkte toestellen kunnen volgens het normale reparatieproces worden verwerkt. De datum code vindt u onderaan de behuizing, nadat u de batterij hebt verwijderd. Wij verwijzen naar SB169 voor meer info.

836	Gebruik de Service-kit om de zelfspannende boorkop te verwijderen en te monteren.
	559661-99 Basis gereedschap
	559697-99 Dubbelzijdige as-adapter, voor gebruik bij zowel de XRP4 als 36Volt as.
	559662-99 Insteekstuk voor de zelfspannende boorkop.
	559665-99 Verwijderingskit, te gebruiken wanneer de klauwen van de boorkop beschadigd zijn.

Het nieuwe basisgereedschap en de as-adapter vervangen het oude servicegereedschap 559616-99 om de boorkop te verwijderen bij het XRP3 boormachine assortiment.

Procedure om de boorkop te verwijderen.

1.	Verwijder de voorste behuizing van de boormachine. 
2.	Plaats het basisgereedschap 559661-99 stevig in een bankschroef.
3.	Naargelang welke machine moet gerepareerd worden, gebruik de juiste kant van de dubbelzijdige as-adapter (559663-99), 36Volt = dikke zijde (9mm), XRP4 = dunne zijde (8mm), monteer dan de as in voorste behuizing en plaats het geheel op het basisgereedschap.
4.	Open de klauwen van de boorkop en plaats het insteekstuk 559662-99. Verzeker U ervan dat de klauwen van de boorkop volledig samenvallen met de zijden van de adapter. De BOORKOP is dan “geblokkeerd” in deze positie en de ADAPTOR is lichtjes geklemd in de klauwen maar is steeds VERWIJDERBAAR. 
5.	Gebruik een 14mm sleutel langs de zeskantzijde van het insteekstuk. Verwijder de boorkop tegen de wijzers van de klok in.

Procedure om een beschadigde boorkop te verwijderen (klauwen beschadigd)

1.	Volg dezelfde procedure als hierboven beschreven in 1 tot 3. 
2.	Gebruik daarna het verwijderingskit 559665-99. 
3.	Neem de 2 kleine splitpennen uit de kit en plaats ze in de gaten van de boorkop.
4.	Schuif de cilinder over de boorkop en zorg ervoor dat de gleuven samenvallen met de 2 ingestoken splitpennen.
5.	Schuif de wringstaaf in de gaten van de cilinder en verwijder de boorkop (tegen de wijzers van de klok in). ZORG ERVOOR DAT DE 2 SPLITPENNEN VOLLEDIG IN DE BOORKOP BLIJVEN ZITTEN.

Procedure om de boorkop aan te monteren.

1.	Volg dezelfde procedure als hierboven beschreven in 1 tot 3.
2.	Druppel een klein hoeveelheid Loctite 2701 op de as om zeker te zijn dat alle draadgangen zijn bedekt. ZORG ERVOOR DAT DE LOCTITE NIET IN AANRAKING KOMT MET ANDERE ONDERDELEN.
3.	Plaats de boorkop handvast op de as; verzeker U ervan dat er GEEN LOCTITE in de behuizing loopt.
4.	Open de klauwen van de boorkop en plaats het insteekstuk 559662-99.  Verzeker u ervan dat adapter is vastgeklemd, maar DAT DE BOORKOP NIET GEBLOKKEERD IS.
5.	Draai de boorkop vast met een koppel van 46-50Nm. DIT ZEER BELANGRIJK. ZORG ERVOOR DAT  MOMENTSLEUTEL JUIST AFGESTELD IS.
6.	Draai een ¼-slag terug. NIET MEER, juist genoeg om het insteekstuk uit de boorkop te verwijderen.
7.	Plaats opnieuw de voorste behuizing op de boormachine.