R11379
DW052K Type 1

1	Date Code situé sur la carcasse au niveau de la fixation de la batterie.
2	Pignon à lubrifier avec de la graisse lors de l’assemblage.
10	entraîneur à lubrifier avec de la graisse lors de l’assemblage.

COUPLE DE SERRAGE.

6	Couple compris entre 0.57 et 0.79 Nm
16	Couple compris entre 1.47  et 1.92 Nm

ATTENTION:
L’électricité statique peut endommager les composants électroniques. Pour réparer utiliser un tapis  de protection contre l’électricité statique.