R11379
DW052K Type 1

1	De datum code staat onderop het huis waar de batterij wordt geplaatst.
2	De pen dient te worden ingevet tijdens assemblage.
10	Ook dit onderdeel invetten tijdens assemblage.

TORQUE AFSTELLING.

6	Vastdraaien tot 0,57 – 0,79 Nm.
16	Vastdraaien tot 1,47 – 1,92 Nm.

 ATTENTIE:

Statische electriciteit kan de electronische componenten beschadigen. Zorg dat u geaard bent tijdens een reparatie.