R11471
DW341, DW343 Seghetto alternativo compatto.

1	La distanza dalla fine dell’albero dell’indotto alla parte posteriore della scatola (80) è importante e difficile da posizionare. Usare l’utensile di servizio (836) per assicurare una corretta posizione. Inserire completamente il cuscinetto (82) dentro la scatola posteriore, poi premere l’indotto all’interno del cuscinetto, non fissare il cuscinetto sull’albero dell’indotto.

DW341K & DW343K type 1 Seghetto alternativo.

La scarpa 495511-00 per il tipo 1 non è più disponibile ed è necessario fare la modifica. La scarpa è stata ridisegnata per migliorare la qualità insieme al cambio di design degli adattatori.

Sono disponibili due Kit, controllare il mercato corretto prima di ordinarlo.

Se una delle seguenti parti, scarpa, cover scarpa, protezione o adattatore sono necessari per il type 1 usare il kit item 200. Se l’utensile è già stato modificato si possono usare i componenti singoli del type 2.

LUBRICAZIONE.

GRSSO. RENOLIT PARAGON EP ½

Item 800.	18.5 grammi equamente distribuiti nella scatola ingranaggi.

COPPIA DI SERRAGGIO.

23, 25, 45	2.3 – 2.7Nm
43		1.8 – 2.2Nm
49		2.4 – 2.6Nm