R11483
D25111, D25112, D25113, D25114, D25213, D25314, D25315, DWC24K3.
Item nr.

50	De tussenas is uitsluitend beschikbaar als een SA.

77		De samenstelling van de ram in de holle zuiger is verschillend ten opzichte van het oude 			systeem. Omdat de opening in de holle zuiger (77) niet langer vereist is, moet de ram op de 		zuiger geperst worden met de gepaste kracht zodat de O-ring (76) in de gleuf van de zuiger 		klikt.
								
90	Voorkom schade aan de wand van de cilinder (114) bij het verwijderen / plaatsen van de borgveer.

112	De koppeling is uitsluitend beschikbaar als een SA.

114		De spil is uitsluitend beschikbaar als een SA.

160	De zijhandel is uitsluitend beschikbaar als een SA.

836	Servicegereedschap is vereist om de items 6, 10, 11 van de connector (item 9) los te maken 
Enkel D25313 & D25314.

846	De Servicekit omvat alle O-ringen, afdichtingen, borstels, schroeven en smeermiddelen ( items 5,45, 51, 55, 60, 62x2, 72, 76, 79x3, 92, 93x2, 97, 136, 800, 801) .  Item 45 O-ring is niet vereist bij het repareren van apparaten met het QCC systeem.

Smering

800		Paragon smeermiddel.
30gram binnenzijde van de behuizing (70) rond de holle zuiger en slingerlager. 
20gram over de koppeling (112) en de tussentransmissie (50).
1,2gram aanbrengen over de items 91, 92, 93, 94, 95, 96.
0,5gram rond de stalen kogel (134) en de gereedschapshouder einde van cilinder (114).

801		GLK smeermiddel.
2gram aan de binnenzijde van cilinder (114).
1gram over de stempel (77) en de O-ring (76).
2gram aanbrengen tussen binnen & buitenzijde van de holle zuiger (75).
1,2gram op de stiftbout (73) & sluitringen (74).
1,0gram op de tussenas (50) vinger. 

Aanzetmomenten

9		2,0 Nm
22		2,6 Nm
23	1,0 Nm veld x 2.
23		0,6 Nm ventilatorscherm x 2.
35	1,5 Nm 
37		1,5 Nm
40		1,0 Nm
57	1,5 Nm
62	3,2 Nm
79	3,2 Nm
116	2,0 Nm
121		1,8 Nm