R11483
D25111, D25112, D25113, D25114, D25213, D25314, D25315, DWC24K3.
Item No.

50		L’albero di rinvio è fornibile solo come assieme.

77		L’assemblaggio della massa battente all’interno del pistone è differente dal vecchio 			sistema. Il foro di sfiato sul pistone (77) non è più richiesto, la massa deve essere pressata 		con forza fino all’interno del pistone fino a quando l’O-ring (76) non raggiunge la 				scanalatura interna del pistone. 
												
90	Fare attenzione a non danneggiare il cilindro mentre state smontando l’anello di fissaggio.

112	Il gruppo frizione è fornibile solo come assieme.

114		L’albero è fornibile solo come assieme.

160	L’impugnatura laterale è fornibile solo come assieme. 

836	Questo Utensile di Servizio è richiesto quando si devono rimuovere i cavetti (items 6, 10, 11) dal connettore (item 9). Solo D25313 & D25314

846	Il Kit di manutenzione include tutti gli O Rings, Guarnizioni, Spazzole, viti e grasso 
(Items 5,45, 51, 55, 60, 62x2, 72, 76, 79x3, 92, 93x2, 97, 136, 800, 801) .  Item 45 O Ring non è richiesto quando si ripara un unità con il Sistema QCC.

Lubrication.

800		Grasso PARAGON.
30grms dentro la scatola (70) intorno il pistone cavo e il cuscinetto oscillante.
20grms sulla frizione (112) e sull albero di rinvio (50).
1.2grms ingrassare (items 91, 92, 93, 94, 95, 96).
0.5grm Intorno le sfere d’acciaio (134) e il portapunta e la parte finale del cilindro (114).

801		Grasso GLK.
2grms all’interno del Cilindro (114).
1grm sulla massa battente (77) e O Ring (76).
2grms ingrassare dentro e fuori il pistone cavo (75).
1.2grms sul perno (73) & rondella (74).
1.0grms sull’albero di rinvio (50). 

Coppia di Serraggio

9		2.0 Nm
22		2.6 Nm
23	1.0 Nm Campo x 2.
23		0.6 Nm Ventola x 2.
35	1.5 Nm 
37		1.5 Nm
40		1.0 Nm
57	1.5 Nm
62	3.2 Nm
79	3.2 Nm
116	2.0 Nm
121		1.8 Nm