R11364

Middelzware hamers

Zorg voor een schone werkomgeving tegen vervuiling door stof of vuil deeltjes.

Gebruik alleen het aanbevolen vet tijdens een reparatie (328771-02).
De tandwielkast wordt gesmeerd met 100 gr. vet.

181 + 163. Het produktieproces van het konische tandwiel en van de slipkoppeling zijn gewijzigd. De nieuwe versie is koud gesmeed. De vorm van de nieuwe tandwielen is verschillend, en bijgevolg niet onderling uitwisselbaar met de oude. Wij verwijzen naar de service nota SB167 voor de volledige details. Onder geen enkel beding mogen onderdelen van de oude en de nieuwe versie met elkaar worden gecombineerd. Dit zou leiden tot overmatig geluid en vibratie. Een service kit welke zowel de slipkoppeling als het konische tandwiel bevat, om uw toestel op te warderen, is beschikbaar.

205, 207, 208 
Er is een wijziging in de bestaande voorraad doorgevoerd waarbij het deksel bestaande uit één stuk en de filter (205 + 207) is vervangen door een deksel uit twee delen (205+208) + een nieuwe filter (207). Deze volledige set is volledig uitwisselbaar op voorwaarde dat alle oude onderdelen worden verwijderd, en vervangen door alle nieuwe onderdelen. Kijk goed welke versie van deksel u heeft avorens onderdelen te bestellen. De onderdelen van de oude versie zullen beschikbaar zijn tot einde voorraad.

Plaats onderdeel 283 met de veer naar buiten gericht.

Vervang altijd de O-ring samen met de piston, de ram en de cilinder (onderdelen 175, 177 en 174).
Vervang bij iedere reparatie of service beurt altijd de O-ringen. Verwijder het oude vet en vervang dit.

Onderdeel 847, de onderhouds kit, bevat alle O-ringen en afdichtingen. Dit zijn de nummers 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1, 170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1, 294 x 1.

Onderdeel  846 is een tijdelijke onderhoudskit die samengesteld is met onderdeelnummers 800, 274, 270, 177,2 maal nr.175, 170, 283 en 3 maal nummer 136.
De bedoeling van de set is deze te gebruiken om een klein onderhoud uit te voeren of een hersmering van de tool. Deze kit kan niet gebruikt worden om een volledige service beurt uit te voeren. Hiervoor bestaat onderdeel 847.

Daarnaast bevat de kit een tube met 1 x 100 gr. vet (onderdeel 800) en een koolborstel set (104).
Tevens is een werkblad toegevoegd waarop alle O-ringen met hun verschillende afmetingen worden vermeld.

De volgende hulp gereedschappen zijn beschikbaar:
559632-99 Poelie voor het lager (151)  			    Zie Repair Diagram Nr. E13431.
559633-99 Mandrel voor lagers (151, 152))  			    Zie Repair Diagram Nr. E13433.
559631-99 Hulpmiddel voor /plaatsenverwijderen cilinder	     Zie Repair Diagram Nr. E13432.
559511-99 Hulpmiddel om de machine verticaal te plaatsen.        Zie Repair Diagram Nr. E11473.
559597-99 & 559598-99 Hulpmiddelen om het veld recht te plaatsen.

Let op dat de cilinder (176) niet wordt beschadigd bij werkzaamheden.

Torque waarden

114	1,8 tot 2,0 Nm
124	2,2 tot 2,5 Nm
136	3,5 tot 4,0 Nm
137	10,0 tot 11,0 Nm
167	10,0 tot 11,0 Nm
320	5,0 tot 6,0 Nm	 

Functie test data

Laat de machine 10 min. op volle snelheid lopen (in boorstand waar van toepassing).
Controleer onbelaste waarde, 
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230V = 6.0 Amps,   115V =   9.6 Amps,  120V =  9.2 amps
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230V = 6.6 Amps,   115V = 10.5 Amps,	  120V = 10.1 Amps
D25830K, MHE65,   230V = 6.6 Amps,	115V = 10.5 Amps,	120V = 10.1 Amps