R11364

 CIOCANE ROTOPERCUTOARE MIJLOCII D25500K, D25600K, D25830K, 

Asiguraţi-vă că zona de lucru este menţinută curată în permanenţă pentru a evita contaminarea cu praf sau resturi 

205, 207, 208 
A fost implementată o modificare prin înlocuirea ansamblului format din Carcasă + Filtru (205+207) cu o carcasă din 2 bucăţi (205+208) şi un filtru nou (207). Ansamblul complet este în totalitate interschimbabil prin demontarea tuturor componentelor vechi şi montarea celor noi. Verificaţi produsul înainte de a comanda piese pentru a verifica tipul de carcasă care se potriveşte, modelul vechi de componente va fi disponibil până la epuizarea stocului.

181 + 163. Procedeul de prelucrare mecanică pentru producerea roţii dinţate conice şi a ambreiajului a fost înlocuit cu cel de forjare la rece. Profilele pinionului ambreiajului şi roţii dinţate conice sunt diferite şi nu sunt încă interschimbabile între modelul vechi şi cel nou. Consultaţi Buletinul de Service SB167 pentru detalii complete.
Sub nicio formă piesele nu trebuie combinate între ele, în caz contrar, acest lucru va determina o creştere a nivelului zgomotului şi vibraţiilor
A fost produs un kit de service care include noul ansamblu de ambreiaj + roata dinţată conică pentru modernizarea produsului. 

Pentru reparaţii trebuie utilizată doar tipul de vaselină recomandată (328771-02).
Mecanismul de acţionare este lubrifiat cu 100 gr de vaselină.

Fixaţi garnitura cu buză de etanşare (283) a portuneltei cu arcul orientat în afară.

Înlocuiţi întotdeauna o-ring-urile de pe piston, plonjor şi cilindru (175, 177, 174).
Atunci când efectuaţi operaţiuni de service / reparare, înlocuiţi întotdeauna o-ring-urile deteriorate. Curăţaţi vaselina veche şi lubrifiaţi-le cu una nouă.

Produsul 847 kit de întreţinere  Acesta include toate o-ring-urile şi produsele de etanşare numerele: 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1 
170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1,  294 x 1.
Plus 1 x 100 gr Tub vaselină (800) şi Set de perii (104).
În kit este inclus, de asemenea, o fişă de date pentru a putea identifica dimensiunile o-ring-urilor.
Plus noul ansamblul al carcasei compus din 2 piese pentru modernizarea produsului, a se vedea mai sus 205, 207, 208.

Produsul 846 Kit temporar de întreţinere. Acesta include produsele 800, 274, 270, 177, 175 x 2, 170, 283, 136 x 3.
Acest kit trebui folosit doar pentru efectuarea unor intervenţii minore de service sau lubrifiere. Acesta nu trebuie folosit pentru operaţiuni complete de service sau reparare; în acest scop utilizaţi produsul 847. 

Sunt disponibile următoarele unelte de service:  
559632-99 Dispozitiv pentru extragerea rulmentului (151)  				    Consultaţi graficul de reparaţii Nr. E13431.
559633-99 Dorn pentru rulmenţi (151, 152)  				    Consultaţi graficul de reparaţii Nr. E13433.
559631-99 Unealtă pentru demontarea / montarea cilindrului (176).   		    Consultaţi graficul de reparaţii Nr. E13432.
559511-99 stand - menţine unealta în poziţie verticală pentru a lucra la portunealtă.    Consultaţi schema de reparaţii Nr. E11473.
559597-99 dispozitiv de fixare & 559598-99 bloc - pentru alinierea marginilor pe parcursul reasamblării carcasei

Aveţi grijă să nu deterioraţi cilindrul (176) atunci când îl scoateţi / înlocuiţi.

Setări cuplu.

114	  de la 1,8 la   2,0 Nm
124	  de la 2,2 la   2,5 Nm
136	  de la 3,5 la   4,0 Nm
137	de la 10,0 la 11,0 Nm
167	de la 10,0 la 11,0 Nm
320	de la 5,0 la   6,0 Nm	

Efectuaţi un test al datelor de funcţionare

Lăsaţi unitatea să funcţioneze timp de zece minute la turaţie maximă (în modul de găurire, dacă este disponibil) 
Verificaţi curentul la mers în gol,  
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230V = 6,0 A,   115V =   9,6 A,  120V =  9,2 A
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230V = 6,6 A,   115V = 10,5 A,	  120V = 10.1 A
D25830K, MHE65,   230V = 6,6 A,	115V = 10,5 A,	120V = 10,1 A