R11364

 KLADIVÁ STREDNEJ VEĽKOSTI D25500K, D25600K, D25830K, 

Z dôvodu zabránenia kontaminácie prachom alebo úlomkami zabezpečte, aby bola pracovná oblasť neustále čistá 

205, 207, 208 
Zaviedli sme zmenu chodu, pri ktorej sme jednodielny kryt + filter (205 + 207) nahradili 2-dielnym krytom (205 + 208) a novým filtrom (207). Celá zostava je úplne vymeniteľná za podmienky, že všetky staré diely vyhodíte a namontujete nové diely. Pred objednávaním dielov produkt skontrolujte, aby ste si overili typ namontovaného filtra. Diely so starým dizajnom budú dostupné až do minutia zásob.

181 + 163. Výrobný proces použitý pri výrobe kužeľového súkolesia a spojky SA sa zmenil zo strojového obrábania na kovanie za studena. Profily pastorka spojky a zubov kolesa sú odlišné a v dôsledku toho nie sú vymeniteľné medzi starými a novými modelmi. Úplné podrobnosti nájdete v servisnej brožúre SB167.
Diely nesmiete zo žiadneho dôvodu kombinovať, pretože v opačnom prípade dôjde k zvýšeniu hluku a vibrácií
Na trh sme za účelom modernizácie uviedli servisnú súpravu, ktorá obsahuje novú spojku SA + kužeľové súkolesie. 

Na opravu používajte len odporúčané mazivo (328771-02).
Prevodovú skriňu namažte 100 g maziva.

Tesniacu hranu držiaka nástrojov (283) namontujte tak, aby pružina smerovala von.

Vždy vymeňte tesniace krúžky na pieste, buchare a valci (175, 177, 174).
Pri vykonávaní servisu/opravy vždy vymeňte poškodené tesniace krúžky. Vyprázdnite staré mazivo a dolejte čerstvé.

Položka 847 - súprava údržby Táto súprava obsahuje všetky tesniace krúžky a tesnenia s číslami položiek: 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1 
170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1,  294 x 1.
Plus 1 x 100 g tuba maziva (800) a súprava kefy (104)
V súprave sa za účelom určenia rôznych veľkostí tesniacich krúžkov nachádza aj dátový hárok.
Plus nová 2-dielna zostava krytu na modernizáciu, pozrite si informácie uvedené vyššie 205, 207, 208.

Položka 846 - prechodná súprava údržby. Obsahuje položky 800, 274, 270, 177, 175 x 2, 170, 283, 136 x 3.
Túto súpravu používajte len na vykonanie malých servisných prác alebo opätovné namazanie. Nepoužívajte ju na úplný servisu alebo opravu a na takéto účely použite položku 847. 

Dostupné servisné nástroje:  
559632-99 Nástroj na vytiahnutie ložiska (151)  				    Pozrite si schému opravy č. E13431.
559633-99 Tŕň pre ložiská (151, 152)  				    Pozrite si schému opravy č. E13433.
559631-99 Nástroj na demontáž/montáž valca (176).   		    Pozrite si schému opravy č. E13432.
559511-99 stojan - drží nástroj vertikálne, aby ste mohli pracovať na držiaku nástrojov.    Pozrite si nákres opravy č. E11473.
559597-99 podporný vodiaci prvok a 559598-99 blok - na zarovnanie poľa pri opätovnej montáži k poľnej skrinke

Pri demontáži/montáži dávajte pozor, aby ste nepoškodili valec (176).

Nastavenia uťahovacieho momentu.

114	  1,8 až   2,0 Nm
124	  2,2 až   2,5 Nm
136	  3,5 až   4,0 Nm
137	10,0 až 11,0 Nm
167	10,0 až 11,0 Nm
320	  5,0 až   6,0 Nm	

Údaje prevádzkového testu

Jednotku nechajte spustenú desať minút pri max. rýchlosti (podľa možnosti v režime vŕtania) 
Skontrolujte prúd bez zaťaženia,  
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230 V = 6,0 A,   115 V =   9,6 A,  120 V =  9,2 A
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230 V = 6,6 A,   115 V = 10,5 A,	  120 V = 10,1 A
D25830K, MHE65,   230 V = 6,6 A,	115 V = 10,5 A,	120 V = 10,1 A