R11525

D25501, D25601, D25602, D25603, D25651, D25553, D25851.

Položka.

42.	Riadiaci modul je citlivý na statický výboj. Pri manipulácii používajte zariadenie na ochranu pred statickým 	výbojom.

205.	Z dôvodu zaistenia bezpečnosti používateľa je spojka k dispozícii ako podsúprava. Každá spojka je pred opustením továrne 	kompletne otestovaná a “zabehnutá”. K dispozícii nie sú žiadne servisné diely. 

836.	Tlakový test servisného nástroja.
	Po oprave kladivového mechanizmu by ste mali vykonať tlakový test stroja pomocou tohto 	zariadenia. Toto vám pomôže identifikovať všetky 	nesprávne umiestnené alebo chýbajúce diely pred testom prvej prevádzky. Tento 	test by ste mali vykonať PREDTÝM, ako pridáte olej do hlavnej skrine.
	
	PRED pridaním oleja vykonajte nasledujúci test.
	 
Uistite sa, že všetky kryty, tesnenia a skrutky sú správne namontované.
Odstráňte zapustenú skrutku (193) a pripojte zariadenie na tlakový test, pričom zaistite, aby bol nasadený tesniaci krúžok.
Uistite sa, že tlakomer ukazuje hodnotu nula.
Pripojte čerpadlo k ventilu.
Opatrne zvýšte tlak na maximálnu hodnotu 0,3 barov. NEPRETLAKUJTE.
6.	Снимите насос, не допуская снижения давления.
Nechajte test bežať po dobu 3 minút. Počas tohto 3 – minútového obdobia by údaj o tlaku NEMAL klesnúť POD HODNOTU 0,2 barov. Ak stroj prejde týmto testom, odstráňte testovacie zariadenie, doplňte 70 ml určeného oleja, vymeňte zapustenú skrutku a tesniaci krúžok, potom vykonajte štandardný testovací postup.
Ak je pokles tlaku väčší, než je uvedené v riadku č. 6, t.j. údaj klesne pod hodnotu 0,2 barov, zistite príčinu, odstráňte ju a znovu vykonajte test.

MAZANIE:

122.	Tesnenie vretena si vyžaduje predbežné namazanie mazivom Paragon na vonkajšom priemere skôr, ako ho zatlačíte do skrine a na vnútornom priemere skôr, ako upevníte vreteno.

810.	70 ml GH6-150. Naneste tenkú vrstvu na všetky diely tak, ako je to znázornené na nákrese. Po vykonaní vyššie uvedeného 	tlakového testu pridajte 70 ml do hlavnej skrine cez plniaci otvor, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavnej 	skrine (položka 193).
 
800.	0,5 g PARAGON EP 1/2. Mazivo naneste do drážok údernej časti skôr, ako nasadíte tesniaci krúžok a	tesnenie.