R11364

 STĚDNĚ VELKÁ KLADIVA  D25500K, D25600K, D25830K, 

Zajistěte, aby byl pracovní prostor udržován stále čistý, aby bylo zabráněno jeho kontaminaci prachem nebo jinými nečistotami 

205, 207, 208 
Byla provedena provozní změna, při které došlo k výměně jednodílného krytu + filtru (205 + 207) za dvoudílný kryt (205 + 208) a nový filtr (207).  Kompletní sestava je zcela zaměnitelná za předpokladu, když jsou všechny staré díly nahrazeny novými díly. Před objednáváním dílů zkontrolujte výrobek, abyste si ověřili typ použitého krytu, díly původního typu budou k dispozici do vyprodání skladových zásob.

181 + 163. Výrobní proces použitý pro výrobu kuželových ozubených kol a spojky SA je změněn z obrábění na kování za studena. Profily zubů pastorku spojky a ozubených kol jsou odlišné, a proto nelze provádět náhradu starých typů za nové. Viz Servisní zpravodaj SB167, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti.
V žádném případě neprovádějte záměnu dílů, protože by došlo k zvýšení hlučnosti a vibrací
Servisní sada, která byla uvedena na trh, obsahuje novou spojku SA i kuželová ozubená kola pro modernizaci nářadí. 

Při opravách musí být používáno pouze doporučené mazivo (328771-02).
Při mazání převodové skříně je použito 100 g maziva.

Nasaďte utěsňovací gufero (283) držáku nástrojů tak, aby byla pružina otočena směrem ven.

Vždy vyměňte O-kroužky na pístu, rázovém kusu a válci (175, 177, 174) .
Při provádění servisního úkonu nebo opravy vždy vyměňte poškozené O-kroužky. Odstraňte staré mazivo a použijte nové mazivo.

Položka 847 Sada pro údržbu  Tato sada obsahuje všechny O-kroužky a těsnění  Čísla položek: 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1 
170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1,  294 x 1.
Plus 1 x 100 g Tuba maziva (800) a sada uhlíků (104).
V sadě je také štítek s údaji, který umožňuje rozlišení odlišných velikostí O-kroužků.
Plus sestava nového dvoudílného krytu pro modernizaci nářadí, viz výše 205, 207, 208.

Položka 846 Sada pro dočasnou údržbu. Obsahuje položky 800, 274, 270, 177, 175 x 2, 170, 283, 136 x 3.
Tato sada může být používána pouze pro provádění středně náročných oprav a mazání. Tato sada se nesmí používat pro kompletní servis nebo opravy, pro tento účel je používejte položku 847. 

Servisní nářadí, které je k dispozici:  
559632-99 Přípravek na ložisko (151)  				    Viz Schéma opravy č. E13431.
559633-99 Trn na ložiska (151, 152)  	 		    Viz Schéma opravy č. E13433.
559631-99 Přípravek pro demontáž/montáž válce (176).   		    Viz Schéma opravy č. E13432.
559511-99 Stojan - drží nářadí ve svislé poloze, abyste mohli pracovat na držáku nástrojů.    Viz Schéma opravy č. E11473.
Podpěrný přípravek 559597-99 a blok 559598-99 - pro srovnání při opětovné montáži statoru do skříně statoru 

Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození válce (176) při demontáži/výměně.

Nastavení utahovacích momentů.

114	  1,8 až 2,0 Nm
124	  2,2 až 2,5 Nm
136	  3,5 až 4,0 Nm
137	10,0 až 11,0 Nm
167	10,0 až 11,0 Nm
320	  5,0 až 6,0 Nm	

Data provozního testu

Nechejte jednotku v chodu v maximálních otáčkách po dobu deseti minut (v režimu vrtání, je-li to možné) 
Kontrola proudu naprázdno,  
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230 V = 6,0 A,   115 V =   9,6 A,  120 V =  9,2 A
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230 V = 6,6 A,   115 V = 10,5 A,	  120 V = 10,1 A
D25830K, MHE65,   230 V = 6,6 A,	115 V = 10,5 A,	120 V = 10,1 A