R11364

 ŚREDNIE MŁOTOWIERTARKI D25500K, D25600K, D25830K, 

Utrzymuj obszar pracy w ciągłej czystości, aby uniknąć zanieczyszczenia pyłem lub odpadami 

205, 207, 208 
Wprowadzono zmianę, na podstawie której jeden element Osłona + Filtr (2-5+207) został zastąpiony dwuczęściową osłoną (205+208) oraz nowym filtrem (207). Cały zespół jest całkowicie wzajemnie wymienny pod warunkiem wymontowania wszystkich starych części i zamontowania nowych części. Sprawdź produkt przed zamówieniem części, aby sprawdzić rodzaj zamontowanej osłony. Części starego wzoru będą dostępne do wyczerpania zapasów.

181 + 163. Zmieniono proces produkcji koło zębatego stożkowego i zespół (SA) sprzęgła z obróbki skrawaniem na kucie na zimno. Profile wałka zębatego sprzęgła oraz zęby koła zębatego są inne, przez co wzajemna wymiana starych i nowych części jest niemożliwa. Wyczerpujące informacje zawiera Biuletyn Serwisowy SB167.
W żadnym razie nie wolno mieszać starych wersji części z nowymi, ponieważ spowoduje to wzrost hałasu i drgań
Udostępniony został zestaw serwisowy, zawierający nowy zespół (SA) sprzęgła + koło zębate stożkowe, pozwalający na wprowadzenie ulepszenia. 

Do napraw można stosować jedynie zalecany smar (328771-02).
Skrzynia przekładni jest nasmarowana 100 g smaru.

Zamontuj uszczelkę uchwytu narzędziowego (283) ze sprężyną do dołu.

Zawsze wymieniaj pierścienie uszczelniające tłoka, bijaka i cylindra (175, 177, 174).
Podczas przeprowadzania czynności serwisowych/naprawczych zawsze wymieniaj uszkodzone pierścienie uszczelniające. Wyczyść stary smar i wymień go na nowy smar.

Pozycja 847, zestaw do konserwacji zawiera wszystkie pierścienie uszczelniające i uszczelki, nr pozycji 136 x 12, 154 x 1, 165 x 1 
170 x 1, 174 x 1, 175 x 2, 177 x 1, 192 x 1, 206 x 1, 207 x 1, 262 x 1, 266 x 1, 268 x 1, 270 x 1, 274 x 1, 283 x 1,  294 x 1.
Oraz 1 x 100 g tubka smaru (800) i zestaw szczotek (104).
W zestawie znajduje się karta informacyjna pozwalająca na identyfikację rozmiarów pierścieni uszczelniających.
Oraz nowy zespół dwuczęściowej osłony do wprowadzenia ulepszenia, patrz powyżej, 205, 207, 208.

Pozycja 846 Zestaw do konserwacji okresowej Zawiera pozycje 800, 274, 270, 177, 175 x 2, 170, 283, 136 x 3.
Tego zestawu można używać jedynie do przeprowadzania drobnych prac serwisowych lub ponownego smarowania. Nie wolno go używać do przeprowadzania pełnego serwisowania lub napraw. Do tego celu należy użyć pozycji 847. 

Dostępne są narzędzia serwisowe:  
559632-99 Ściągacz do łożysk  (151)  				    Patrz schemat naprawy nr E13431.
559633-99 Trzpień do łożysk (151, 152)  	 		    Patrz schemat naprawy nr E13433.
559631-99 Narzędzie do usuwania/instalacji cylindra (176).   		    Patrz schemat naprawy nr E13432.
559511-99 stojak - utrzymuje narzędzie w pionie do pracy z uchwytem narzędziowym.    Patrz schemat naprawy nr E11473.
559597-99 podpora i 559598-99 blok - do dopasowania pola podczas ponownego montażu w obudowie terenowej

Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić cylindra (176) podczas demontażu/wymiany.

Ustawienia momentu obrotowego

114	  1,8 do   2,0 Nm
124	  2,2 do   2,5 Nm
136	  3,5 do   4,0 Nm
137	10,0 do   11,0 Nm
167	10,0 do   11,0 Nm
320	  5,0 do   6,0 Nm	

Dane testu działania

Uruchom urządzenie na dziesięć minut z maksymalnymi obrotami (w trybie wiercenia, jeśli to możliwe) 
Sprawdzić natężenie bez obciążenia,  
D25500K, KHE55, BBH540, BMHE540I  230V = 6,0 A,   115V =   9,6 A,  120V =  9,2 A
D25600K, KHE75, BBH845, BMHE845I  230V = 6,6 A,   115V = 10,5 A,	  120V = 10,1 A
D25830K, MHE65,   230V = 6,6 A,	115V = 10,5 A,	120V = 10,1 A