R11465
f Nota’s:
	
   2- De datumcode staat onder het naamplaatje.
4- Draai de tandwielkastschroeven aan tot 2.3-2.5Nm 
11- Draai aan tot 0.15-0.17Nm 
14- Draai aan tot 0.5-0.7Nm Linkse draad.  Vervang indien O.D. kleiner is dan 40mm.  Vervang indien één van de bladen gebroken is, of indien de uiteinden gepunt zijn in plaats van rechthoekig
17- Draai aan tot 1.3-1.5Nm
70- Draai aan tot 9.5-10.0Nm
72,76- Aanduwen tot aan de kraag
75- Slinger moet erop geperst worden met een lager.
   77,82- Lchtjes smeren voor installatie.
   84- Draai aan tot 1.0-1.3Nm
   85- Draai aan tot 2.0-3.0Nm

Smering:
Verdeel 6-8 gram vet in de tandwielkast. Alle tandwieltanden moeten bedekt zijn.