R11454
D28700           TYPE 1

Couples:

8,71,82		Serrer à 30 – 35 in-lbs. (3.4 – 4.0 Nm).
54		Serrer à 24 – 29 in-lbs (2.7 – 3.3 Nm).
65,66,69	Serrer à 14 – 17 in-lbs. (1.6 – 1.9 Nm).

Lubrification

Répartir 30 g de graisse dans la carcasse