R11490
DC385    Scie Sabre sans fil   18 Volts          TYPE 2

Repère 		Note						

NOTES:
1			Mettre .07 KG graisse dans le carter de la boite à vitesse.

3			Couple de serrage  45-51 Nm.

5			Couple de serrage des vis de la plaque support à 38-44 Nm.
Couple de serrage des vis du déflecteur à 19-24 Nm.

19			Couple de serrage 16-22 Nm.

24			Graisser la glissière.

26			Couple de serrage 22-27 Nm.

28			Coté flasque vers l’étrier.

29			Couple de serrage 52-58 Nm.

33			Couple de serrage 25-30 Nm.

40			Couple de serrage 13-19 Nm.

41			Couple de serrage 7-12 Nm.

48			Couple de serrage 45-51 Nm.

Attention :
L’électricité statique peut endommager des composants. Toujours utiliser une protection antistatique lors de la réparation.