R11490
DC385 SERRA DE SABRE 18 Volt 	TYPE 2

Item No.		Notas						

NOTAS:
1			Aplique .07 KG de massa na caixa de engrenagem.

3			Torque de 33-37 lbs.

5			Torque dos parafusos da placa é de 28-32 lbs. 
Torque dos parafusos da turbina é de 14-18 lbs.

19			Torque de 12-16 lbs.

24			Aplique uma pequena quantidade de massa de forma a deslizar.

26			Torque de 16-20 lbs.

28			Colocar falange voltada para o item 24.

29			Torque de 38-42 lbs.

33			Torque de 18-22 lbs.

40			Torque de 10-14 lbs.

41			Torque de 5-9 lbs.

48			Torque de 33-37 lbs.

ATENÇÃO:
Electricidade estática pode danificar componentes electrónicos. Reparar esta unidade somente com equipamento anti estático.