R11517
XRPV PERCEUSES SANS FIL.

10, 20, 23.	Ne nettoyez pas le s/e roue par lavage; éliminer la vieille graisse autant que possible à l'aide d'un chiffon .Si l'engrenage est fortement contaminé remplacez-le. Les roulements de l'engrenage planétaire central et les aiguilles à rouleaux sont pré-graissés avant l'assemblage, utiliser un fluide de dégraissage pour supprimer cela, sinon cela pourra entraîner une usure prématurée.

67.	DCD925, DCD935 & DCD45 Uniquement.
	Le mandarin d’origine n’est plus disponible. Un kit est maintenant disponible qui comprend un arbre, mandrin, vis de maintien et une plaque signalétique pour mettre au type 11.

69.70		Utiliser un équipement de protection anti statique lors des manipulations.

Lubrification.	Voir note technique SB175 pour plus de détails.

Repère 
4.		0.30g repère 800 sur le pignon.
10.		0.30g repère 800 sur la roue.
20.		0.30g repère 800 sur la roue.
21.		0.40g repère 800 sur la roue dentée.
29.		0.60g repère 800 sur la roue dentée.
40.		0.30g repère 800 sur face de la rampe.
41.		2.50g repère 801 appliqué sur le clabot fixe. Perceuse percussion uniquement.
45.		0.30g repère 800 dans les petites rainures du clip.
45.		0.90g repere 800 (total) appliqué aux 6 trous de l’axe d’embrayage.
45.		0.40g item 800 (total) appliqué aux 3 trous des boulons d'indexation.
45.		1.70g item 800 appliqué sur la zone du ressort d’embrayage.
63		0.70g item 800.