R11471
DW341, DW343 Compacte decoupeerzaag

De afstand tussen het einde van de as van het anker en de achterste behuizing is zeer belangrijk. Gebruik het service gereedschap (836) om u te vergewissen van de juiste positie.  Duw eerst de lager (82) volledig in de achterste behuizing en duw het anker dan in de lager. Duw de lager niet eerst over de ankeras. 

SMERING

Item 800.	18.5 gram gelijkmatig verdeeld over de componenten van de tandwielkast.
VET. RENOLIT PARAGON EP1/2

KOPPELINSTELLINGEN

23, 25, 45	2.3 – 2.7Nm
43		1.8 – 2.2Nm
49		2.4 – 2.6Nm