R10098

DW540 DW541 DW545         -    Mittelgroße Hämmer

Für die Reparatur darf nur empfohlenes Schmierfett (328771-01) verwendet werden.
Der Getriebekasten wird mit 100 g Schmierfett geschmiert.

Bei der Montage der Ankerlagerhülse (151) stellen Sie sicher, daß sie mit Schmierfett gefüllt ist.
Einheiten mit einem Datumscode vor 96-12 sollten mit dem Aufrüst-Satz reapariert werden.  Die Einzelheiten finden Sie in dem Servicebulletin SB115.

Montieren Sie die Lippendichtung der Werkzeughalterung (383 SDS, 277, Splinte), sodaß die Feder nach außen zeigt.
Wechseln Sie den O-Ring auf dem Kolben, dem Stößel und dem Zylinder aus (175, 177, 179).
Bei der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten sind entfernte O-Ringe immer zu ersetzen. Altes Schmierfett ist zu entfernen und durch neues zu ersetzen.

Teil 847 = Wartungssatz einschließlich Bürstensatz und 100 g Fett.
Enthält Teile: 136 x 8 165 x 1 170 x 1 174 x 1 175 x 2 177 x 1 192 x 1 206 x 1 207 x 1 262 x 1 268 x 1 270 x 1 277 x 1 278 x 1
Achtung: 278 wird nur auf Splintenwerkzeughalterung eingesetzt.

Achten Sie beim Entfernen/Auswechseln darauf, den Zylinder (176) nicht zu beschädigen.

Lieferbare Wartungswerkzeuge: Siehe Servicebulletin SB114 - SB120 - SB123
559508-99 Zange für Lager (151) (bis DC 97-21) = 559508-98 (ab DC 97-22)
559509-99 Dorn für Lager (151, 152) (bis DC 97-21) = 559603-99 und 559603-99 (ab DC 97-22)
559510-99 Werkzeug zum Entfernen/Einbauen des Zylinders (176)
559511-99 Ständer - nimmt Werkzeuge zur Arbeit an der Werkzeughalterung senkrecht auf.
559597-99 Halterungsvorrichtung und 559598-99 Block - Zur Ausrichtung des Feldes bei erneuter Montage an das Feldgehäuse

Teil 846 = Wartungsbürstensatz = zwei Bürsten.

TYP 1 nach TYP 2:
Die folgenden Teile änderten sich nur dem Aussehen nach - 193, 194, 196, 199, 276.

Teile 151 (Getriebegehäuse) und 151 und 152 (Lager) und Teil 153 (Abdeckung des Getriebegehäuses) Typ 1 und 2
Ab Datumscode 97-16 wurden neue Lager in das Getriebegehäuse eingebaut. Diese haben einen kleineren Durchmesser und sind NICHT mit den Lagern austauschbar, die bis zu dem Datumscode 97-15 eingebaut wurden. (Die Einzelheiten finden Sie in dem Servicebulletin SB120.)
Für Artikel 150 wurde ein Wartungssatz eingeführt, der zur Wartung aller Versionen benutzt werden kann. Dieser Satz beinhaltet Artikel 150, 151, 152, 153, 165 der neusten Version.
Die ursprünglichen Lager werden für die Kunden noch erhältlich sein, die sie benötigen, sowie auch der Aufrüst-Satz für Einheiten, die bis zum Datumscode 96-12 gebaut wurden; (Einzelheiten finden Sie im Servicebulletin SB 115).

Teil 288, Führung, wurde ab DC 97-42 hinzugefügt, damit die halben Unterlegscheiben 280 sich nicht mehr bewegen.
(Siehe Servicebulletin SB123)
Teil 816, Typenschild - Neue größere Aufkleber wurden eingeführt, da die Führung 1997 wechselt.
(Siehe Servicebulletin SB123)